**Описание интерфейса ICTSAccess**

**Краткое описание**

Интерфейс **ICTSAccess** подсистемы **CTSAccess** обеспечивает общение сервера городского транспорта(СГТ) с турникетом. Общение может производиться в обе стороны: СГТ может присылать турникету различные параметры, такие как цену одной поездки, дату и время и тд, а турникет присылает СГТ историю проходов за день.

**Сигнатура операций**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полная сигнатура** | **Назначение операции** |
| recvDateTime(dateTime : string) : void | Присылает значение текущей даты и времени турникету для синхронизации с датой и временем сервера городского транспорта |